Hertz.
Documentación.

Plataforma tecnológica en Estaciones.

	
	Ciudad
	
	Estación
	N° de equipos

	1
	Caracas
	1
	Pichincha
	2 equipos Pentium II 400 Mhz

	
	
	2
	CCCT
	2 equipos Pentium II 400 Mhz

	
	
	3
	Maiquetía (Nacional)
	1 equipo Pentium II 400 Mhz

	
	
	4
	Maiquetía (Internacional)
	1 equipo Pentium II 400 Mhz

	
	
	5
	Maiquetía (Auxiliar)
	0

	
	
	6
	Hotel Tamanaco
	1 equipo Pentium III 500 Mhz

	
	
	7
	Hotel Eurobuilding
	1 equipo Pentium II 400 Mhz

	
	
	8
	Aeropuerto Charallave
	1 equipo Pentium II 400 Mhz

	2
	Maracaibo
	9
	Aeropuerto Maruma
	1 equipo Pentium IV 2.8 Mhz

	
	
	10
	Aeropuerto Maracaibo
	1 equipo Pentium IV 2.8 Mhz

	3
	Pto. Ordaz
	11
	Aeropuerto
	1 equipo Pentium III 800 Mhz

	
	
	12
	Taller
	0

	4
	Valencia
	13
	Aeropuerto
	1 equipo Pentium II 400 Mhz

	
	
	14
	Hotel Intercontinental
	2 equipos Pentium II 400 Mhz

	5
	Margarita
	15
	Aeropuerto
	1 equipo Pentium II 400 Mhz

	
	
	16
	Margarita Hilton
	1 equipo Pentium III 800 Mhz

	6
	San Tomé
	17
	Taller
	2 equipos Pentium II 400 Mhz

	7
	Barcelona
	18
	Aeropuerto
	1 equipo Pentium IV 2.8 Mhz

	
	
	19
	Taller (Av. Caracas)
	0

	8
	Maturín
	20
	Aeropuerto
	1 equipo Pentium II 400 Mhz

	
	
	
	Total
	21


	Equipos Pentium II y III
	Equipos Pentium IV

	- Windows 98, Windows Me y Windows 2000.

- Office 97 y Office 2000.

- Winzip.

- Acrobat Reader.

- Sistema de Operaciones.
- Sistema de Mantenimiento.
- Antivirus e-trust y Norton.

- Conexión a Internet.
	- Windows XP.
- Office 2003.
- Winzip.
- Acrobat Reader.
- Sistema de Operaciones.
- Sistema de Mantenimiento.
- Antivirus e-trust.
- Conexión a Internet.

- Software para escaner.


Plan de Instalación de Equipos de Hertz.
	Fecha
	Estación
	Cantidad de equipos

	12/04/2005
	Barcelona
	1

	13/04/2005
	Maiquetía Nacional – Internacional
	3

	14/04/2005
	Maturín
	1

	15/04/2005
	Eurobuilding
	1

	18/04/2005
	CCCT
	1

	21/04/2005
	Puerto Ordaz
	1


Nota:

La configuración presentada para equipos Pentium IV es el estándar final para los equipos de las estaciones de servicio de Hertz.
