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Membraanbioreactoren Zout

Orn het toenemende wereldwijde zostwatertekort het

Blefauling ven nenkranen hoofd te bieden is duurzame antzouting van zeewater,

Ernerge Lt weer grondwater en afvalwater een vereiste, voor zows|
Sensoring watsthergebruik als voor de productie van zost water. In
Concertraten ditkader is nieuw technologie nodiy die zouten
waterstof verwijdertin een herbruikbare vorm. Een laag
Membrasnprocestechnoiogie energieverbruik en duurzaam gebruikvan chemicalién
ziin verdere belangrije uitgangspunten in de
+ ontwikkeling van onzoutingstechnologie.

ficht zieh op de ontwikkeling van onfzoutingstechnologie voor vioeistofstromen
met een hoge ionsterids (spuistromen, spent caustics, pekel, stc) en op de.
onzouting van zee-, brak- en afvalwater. Wetsus bestudsert nisuwe
invalshosken gebaseerd op een mulidisciplinaire aanpak vanuit diverse
kennisdisciplines.  Gebieden  zoals  elekirochemie,  ristallisatie,
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