[image: image1.jpg]



[image: image22.png]=] 3

Ele Edt View Favortes Toos Help

| &

QBack - ) - ¥ | search [ Folders | [ 3 X 9 | (@

Adress [ 0:\wampibinimysalimysals..45idata

EE

enviar por emai
SendTo »

au
copy
Create Shortcut

Delete
Rename

Atad ficheros al archivo

Propertiss

Name = I Size [ Type [Date Modfied [attributes |

(Dhcinesdesarrolo File Folder 11/13{2008 1:55 P

mEmm i Folder 5121/2009 2:40PM.

©mysg  Open ler 3/31/2008 10:22 AW

[Eib_logfie  Explore. /32009 5:49 AM A
logfle_Search: elof09ss A A

[Bibdstal  gparing and secury. 6/3(20099:49 M A

(2 oo o @ i o achiv, SRS B0 AN A






Solución e-Business
Cines Unidos
[image: image51.jpg]2 172.30.8.200 - Escritorio remoto.

¥ 50Lyog Community Edition- MySQL GUI - [New Connection - root

it £t Fovrtes 05 Table Ghiets Tods Mindon t

DD @] %[O creseraro

C8-48B-BPBERED

] 401xME

0LE
[ qoumm

5 4ot
anteve
A0tfun
antgen
Antint

0tper
A01per_copy
otprd
aotpm
anttra
4ltra_copy
antet
706DUM15894
707AGE

707aR2
707883
7078R4
707885
707AUT
070N
707DMN
07ENL

T07EvE

o7FCT

707FTL
0FTP
07T
7o7cP.
707
77T
70711
o7Ls
70706
7o7MEN

@ query|

[I seieet ¥ coon doioin
2 oo taies

S| @ showar oohivi [T

3 Table Data |2 4 Objects © 5 History

I Refesh

THmionee [coicoshgente [crimspesial [comastar Criistaz
| Tias Teanitariss T i) — tacs Barquisineta
l 2 Galerias Paraiso 1 gy . pistrico Capital Caracas
| 3 Hecrocenter 1 gy . pistrito Copital Caracas
] 40alerias hvila 1 gy . Ipistrito Capital Caracas
i 5 Saubil Caracas 1 gy . Ipistrito Capital Caracas
l 6EL Narqués 1 gy . Ipistrico Capital Caracas
| 8/Los Naranjos 1 gy .. IDistrito Capital Caracas
B 9 Costa Azul 1 gy . ralcin coro
i 10 Guatize Plaza 1 gy . [mrenaa Guatize
l 11 Pecroriente 1 gy 0 Kp... [Monsgas Havurin
| 12Regina 1 gy 0 Kp... |mnzodtequi Puerto La Couz
] 13 Metripolis 1 gy [cazabono Valencia
i 151 Granja 1 gy ) Valencia
l 16 Saunil Valencia 1 gy . caraono Valencia
| 171Las Auéricas 1 gy ORp... [hragua Haracay
B 16 Hyper Jumbo 1 gy O Rp... [hraga Haracay
i 15 Centra Sur 1 gy zuiia Haracaibo
l 20 Sauhi) Maracaibo 1 gy 0K, [zalia Haracaibo
| 21 Saubil Margarita 1 gy Hargarita
5 22 Orinokia 1 gy Puerto Ordaz (Ciwy





El presente documento tiene como finalidad establecer los pasos a seguir para el pase a producción del servidor “CRMSERVER” que sustituirá al servidor “Pippin”.   Para este pase a producción se requiere que se tome la información actualizada que se encuentra en la base de datos en “Pippin” (Solo la Data) y sea cargada en la base de datos de “CRMSERVER”.

Se han establecido como pasos a seguir los siguientes puntos:

1. Establecer la comunicación con el Servidor en Producción “Pippin”
a. Establecer conexión vía VPN.

Para establecer la conexión vía VPN es necesario crear la misma, para ello se pulsa el botón de “Inicio” de Windows y se selecciona “Panel de Control” en la ventana que se despliega se ubica el icono de “Conexiones de red”
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 una vez que se ha pulsado doble clic sobre el icono se muestra la siguiente ventana.

[image: image23.png]Acronis True  Services

B
5 s
w2l

N

B
&£
Sty sa
o
_ .
%
o o

SeiSeare Wanpserver.
e Trans

- |

S5t secure
Shel Clent

[
Errorprueb.

Errorprueb.

%

FlashFP

NOTAS
MARIBEL bt

respaldore.

=





Desde esta ventana se hace la selección de la opción “Crear una conexión nueva”, esto activara el Asistente de Windows para realizar la nueva conexión mostrando la siguiente ventana.
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Pulse el botón “Siguiente>” para continuar.  En esta ventana se pulsa la segunda opción “Conectarse a la red de mi lugar de trabajo” y se pulsa el botón “Siguiente>”
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En la siguiente ventana que muestra el Asistente se hace la selección de “Conexión de red privada virtual”  y se pulsa el botón siguiente para continuar.
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A continuación el Asistente le presenta una ventana donde se debe indicar el nombre para la VPN que se está creando.
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Una vez que se ha indicado el nombre de la VPN se pulsa el botón “Siguiente>” para continuar.   
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A continuación el Asistente la dirección IP o el nombre de Host.  En este caso se indica la siguiente dirección: 172.30.8.34
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Una vez completado este paso se pulsa el botón “Siguiente>”.
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Al pulsar el botón de “Finalizar” se muestra la ventana de dialogo para la conexión a la VPN.
Se debe ingresar el Nombre de usuario y Contraseña, seguidamente se pulsa el botón de “Conectar”.
b. Realizar la comunicación a través del Escritorio Remoto.

Con la VPN activa se procede a realizar la conexión a Escritorio Remoto, para ello pulsamos el botón de “Inicio” de Windows y seguimos la ruta de Todos los programas -> Accesorios -> Comunicaciones -> Conexión a Escritorio remoto.
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Esto nos presentara la siguiente ventana de dialogo.

Una vez que se ha establecido la conexión al escritorio remoto se podrá visualizar la siguiente ventana.
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2. Crear respaldo de la base de datos.

Establecida la comunicación vía remota con el servidor se debe ubicar el directorio que contiene la base de datos para realizar el respaldo de la misma.   La ruta de este directorio es la siguiente: “D:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.45\data”.
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En este directorio se encuentra la carpeta de nombre “cinesunidos”, seleccione con el botón derecho del ratón la carpeta para desplegar el menú contextual.  Elegir la opción de “Añadir a “cinesunidos.rar””, para crear un archivo con esta extensión. 

3. Enviar respaldo de base de datos a www.tecnoligiainternet.com
Este respaldo de la base de datos se debe llevar al servidor de www.tecnologiainternet.com, ya que vía remota no se puede hacer el respaldo a una unidad externa de almacenamiento.

Para transferir la información a www.tecnologiainternet.com se usa un programa cliente FTP para el caso del servidor “Pippin” se tiene instalado el programa FlashFXP.
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Al activar el programa se muestra la siguiente ventana.
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Al pulsar el botón de “Connect” [image: image3.png]


 se muestra un menú contextual, en este se selecciona “tecnologiaintranet” que es el nombre de la conexión ya guardada anteriormente para conectarse a tecnologiainternet.com. 

Una vez que se ha conecta a tecnologiainternet.com la ventana del programa se muestra de la siguiente forma.

La pantalla está dividida en cuatro (4) áreas, nos concentraremos en las dos (2) primeras.

1. En este recuadro se pueden visualizar los directorios de la maquina donde se está ejecutando el programa cliente FTP, en este caso los directorios de “Pippin”.

Se debe ubicar el directorio donde se encuentra el archivo del respaldo de la base de datos creado en el paso anterior.

2. Este recuadro muestra los directorios del servidor al que se encuentra conectado el cliente FTP.

Para el pase de información se creó un directorio en tecnologiainternet.com en la siguiente ruta:

“/httpdocs/BDRespaldoPRD”
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Se toma el archivo del respaldo de la base de datos y se arrastra hasta el directorio destinado en tecnologiainternet.com.   Este proceso puede tardar dependiendo la velocidad de conexión.
4. Establecer la comunicación el servidor “CRMSERVER”
a. Establecer conexión vía VPN.

b. Realizar la comunicación a través del Escritorio Remoto.

Se deben seguir los pasos anteriormente vistos en la comunicación con “Pippin”.  Al final de documento se anexas los datos para las VPN y Escritorios Remotos.
5. Obtener la base de datos desde tecnologiainternet.com
Habiendo establecido la comunicación con el servidor CRMSERVER se ejecuta el programa cliente FTP instalado en este servidor.
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Al activar el programa se presenta la siguiente pantalla con una ventana de dialogo para colocar los datos para la comunicación con el servidor en este caso el de tecnologiainternet.com.
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Al ingresar los datos se pulsa el botón “Connect” para establecer la comunicación al servidor.   Se ubica el directorio creado en tecnologiainternet.com para el pase de la información, se toma el archivo y se arrastra al directorio o ubicación desea en el servidor “CRMSERVER”.
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Una vez finalizada la transferencia del archivo se descomprime el archivo del respaldo de la base de datos.
6. Crear un respaldo de la base de datos de “CRMSERVER”
Se ubica el directorio que contiene la base de datos para realizar el respaldo de la misma.   La ruta de este directorio es la siguiente: “C:\wamp\mysql\data”.

En este directorio se encuentra la carpeta de nombre “cinesunidos”, seleccione con el botón derecho del ratón la carpeta para desplegar el menú contextual.  Elegir la opción de “Añadir a “cinesunidos.rar””, para crear un archivo con esta extensión.
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7. Hacer el pase de las tablas de Producción a la base de datos de “CRMSERVER”
A continuación se listan las tablas que deben ser migradas a producción: 
· 401AGE
·  401PER
· 401EVE
· 401INT
· 401AR1
· 401CIN
· 401GEN
· 401PEL
· 401FUN
· 401PRD
· 401IMG
· 401TRA
· 401ITM
· 401SAL
· 401XC1
· 401XC2
· 401XC3
· 401TCK

Para la migración de las mismas deben tomar los archivos cuyas extensiones son .frm, .MYI y .MDI
Se debe tener en cuenta que el manejador de la base de datos no debe estar en ejecución mientras se realiza esta labor.
Por ejemplo se toman los archivos correspondientes a la tabla 401FUN.
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Se copian los archivos para llevarlos a la carpeta que contiene la base de datos destino.
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Al pegar los archivos se muestra una ventana de dialogo para confirmar que se desean remplazar los archivos, se pulsa el botón para reemplazar todos los archivos.
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Para verificar que el pase de la información se haya realizado correctamente realizar los siguientes pasos.

1. Verificación de la integridad en los datos importados en base de datos
a. Iniciar la conexión en el manejador de base de datos SQLYog, para ello ubicar el acceso directo que se encuentra en el Escritorio (Ver anexo, icono  en el círculo rojo) y hacer doble clic sobre éste.
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b. Se desplegará la siguiente pantalla (Anexo 1),  en ella hacer clic sobre la opción “Continue”, inmediatamente se mostrara  la segunda pantalla (Anexo2), hacer clic sobre la opcion “connect“.
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Anexo 1 
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Anexo 2

c. En las  base de daros listadas, seleccionar “cinesdesarrollo” haciendo  clic sobre ésta.

d. Desplegar las tablas que conforman la base de datos seleccionada, para ello  pulsar sobre el signo “+” que está al lado del nombre de la base de datos.
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e. Ubicar  la tabla a ser verificada, en este caso  tomaremos de ejemplo la tabla 401cin. Hacer clic sobre ella con el botón derecho del mouse, se desplegar el menú contextual (Ver imagen), elegir la opción “View Data”, 
En la segunda pantalla de la parte inferir será mostrada los datos consultados, en dado caso de que no se muestren directamente, activar la opción “Show All” para así ver todos los registros que componen la tabla, como se puede apreciar en la imagen anexa debajo


Datos para los accesos.
· Conexión VPN a “Pippin”

· Nombre del Host o IP: 172.30.8.34

· Nombre de Usuario: sgwt

· Password de Usuario: gwtbcinesu4

· Conexión VPN a “CRMSERVER”
· Nombre del Host o IP: mail.cinesunidos.com
· Nombre de Usuario: sgwt1
· Password de Usuario: sgwt1cu3
· Conexión Escritorio Remoto “Pippin”
· Dirección IP del servidor: 172.30.8.34
· Nombre de Usuario: sgwt
· Password de Usuario: gwtbcinesu4
· Nombre del Servidor: 
· Conexión Escritorio Remoto “CRMSERVER”

· Dirección IP del servidor: 172.30.8.200
· Nombre de Usuario: ogwt
· Password de Usuario: ogwtcu
· Nombre del Servidor: CRMSERVER
· Comunicación con www.tecnologiainternet.com
· Nombre del Host o IP: tecnologiainternet.com / 69.94.132.50
· Nombre de Usuario:  cinesu
· Password de Usuario: uNi4bciNes
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