MINUTA
Fecha:

25/04/2005
Asistentes:
Iraida Lander - GWT
Hernán Rosas - GWT
Edgar Pereira - MD
Eilyn Peña - MD
Puntos Tratados 
1. Se revisaron los parámetros de entrada y salida para el módulo de Upload de las fotos, los cuales fueron definidos como se especifica a continuación:
1.1- Parámetros de entrada que enviará GlobalWebTek :
· UserID del cliente: CodigoCliente

· ID de la session: COKO y COKOEncriptado (Crypt($COKO,date(Y-m-d))
· Cuota máxima de espacio en disco permitida para el cliente: CuotaMaxima
· Dirección completa del servidor donde se van a guardar las fotos del cliente: http://Servidor/images/CodigoCliente. Las fotos a guardar son la original, la de trabajo (250 px), la pequeña (80 px)  y la mejorada.
· Nombre de la carpeta que el cliente seleccionó para guardar las fotos que está subiendo al servidor: NombreCarpeta
· Dirección a la que regresará una vez realizado el proceso de Upload: DirRegreso
1.2- Parámetros de salida que enviará Metadevelopers:
· Arreglo donde viene el nombre de la foto y sus dimensiones tal como se especifica:
$Foto[i][j]=

Donde i --( número de la foto 0,1,2,…..


j --( o (nombre de la foto generado y encriptado)

                     1 (nombre que el cliente le dá a la foto)

                     2 (ancho de la foto en pixels )

                     3 (alto de la foto en pixels)

Estos datos son para la foto original, de trabajo, pequeña y mejorada.

La nomenclatura acordada para el nombre de la foto que se va a generar es la siguiente:  ZYYYYMMDDmmssXXX.jpg

Donde Z --( O para la foto original, M para la foto mejorada, T para la foto de trabajo y P para la foto pequeña.


YYYY--( año

            MM----( mes

            DD ----( día

            mm ---( minutos

            ss -----( segundos

            XXX -( número aleatorio
· Espacio en disco usado: UsoEspacio
· Cantidad de fotos cargadas: CantFotos

· Resultado del proceso: Resultado, que tendrá el valor de 1 cuando el proceso fue realizado satisfactoriamente y un valor negativo si hubo problemas. Estos valores serán determinados posteriormente.

· El ID de la session: COKO
2. Se decidió que el nombre generado para la foto se encriptará con un algoritmo MD5.
3. Cuando el cliente decida realizar una copia de una carpeta, las fotos asociadas a esa carpeta se duplicarán y se les generará un nuevo nombre.
4. Se realizarán las pruebas de pase de los parámetros de entrada y salida para ser revisados en la próxima reunión a realizarse  el día  Jueves 28/4 a las 11 am. 

